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    3 BOMBEROS EN SALIDA, 1 EN TRANSMISIONES.
1- La ejecución de los siguientes protocolos, será de obligado cumplimiento para todos los integrantes del parque de bomberos de estepona, que lo desarrollaran expresamente para los diferentes tipos de salidas en ellos expuestos.
2- Como es de todos conocido, para dar un servicio de calidad y en pro de nuestra propia seguridad y en virtud de los informes técnicos emitidos por personal técnico de éste Ayuntamiento que datan del año 1991,donde se establecen un mínimos de 6 efectivos por guardia como dotación óptima. Así como informe técnico redactado por D.José Manuel Borrego del Valle, donde se establecen 7 efectivos por guardia como dotacíon óptima para nuestro municipio. Dada que la plantilla a día de hoy está organizada en 5 guardias de 6 efectivos, estando el 70% de los dias compuesta por 4 efectivos por necesidades de vacaciones, asuntos propios,bajas, etc. Partiremos de la casuística de protocolos para 3 efectivos en salida 1 en transmisiones. Pero al menos estableceremos protocolos de actuación para todas las demás hipótesis ya dadas en nuestro servicio de Bomberos, es decir 5 efectivos y 6 efectivos de guardia, para la que adoptamos una serie de medidas obligatorias que detallaremos especificamente, siendo este documento parte de ellos.
3- Si surge alguna actuación que no este definida en los siguientes protocolos, quedará a criterio del mando de la guardia, la distribución del personal   y el tren de salida asi como el material que llevará cada miembro de la dotación, exponiendo posteriormente a la jefatura del parque está deficiencia para que se elabore el consiguiente protocolo si procede de cara a una nueva intervención de este tipo.
4- La formación de los vehiculos en el tren de salida será la detallada en los siguientes protocolos, no se deberá romper la formación a no ser por orden expresa del mando a cargo de la dotación.
5- La disposición de los efectivos dentro de los vehiculos será la que está asignada en cada vehiculo de estos protocolos, esta disposición no se cambiará a no ser por fuerza mayor a criterio del mando de la intervención que remitirá un informe detallado al jefe del servicio, del motivo de su decisión.
6- El mando de la guardia para optimizar al maximo posible estos protocolos tendrá la necesidad y obligación de poner en practica periodicamente los mismos para garantizar un alto grado de excelencia y eficiencia por parte del personal de la guardia  con el objetivo de actuar diligentemente en su ejecución.
7- Todo el personal interveniente en el manejo de estos protocolos al ser un documento vivo podrá dar su opinión de mejora o errata, mediante escrito dirigido a la jefatura del parque, que estimará la viabilidad de su propuesta, además la jefatura mantendrá reuniones periodicas con los mandos y bomberos para incluir mejoras en los mismos si es necesario.
8- Si se produce la situación excepcional donde la guardia este compuesta por menos de 4 efectivos, el responsable de la guardia lo pondrá en conocimiento de su inmediato superior para que esta situación sea solucionada lo antes posible de la siguiente manera:
· Primero, dar conocimiento al sargento del SEPEIS y PC, en caso de no ser posible esto, realizará la misma operación con el jefe del servicio y si tampoco fuese posible realizará lo mismo con el Técnico en Emergencias.
· Segundo, si no recibimos respuesta en los casos anteriores el mando de la guardia podrá localizar personal de las guardias intermedias preferentemente, además establecerá un registro de las llamadas realizadas al personal para que asista al servicio.
· Tercero, si además de todo lo anterior continua la situación de menos de 4 efectivos, se alertará al 112 para su conocimiento y adopción de medidas preventivas, por si es necesaria la colaboración de otros parques de bomberos en caso de surgir una urgencia con grave riesgo para personas o bienes.
9- A continuación se definen los siguientes tipos de protocolos y su ambito de actuación.
· SALIDA TIPO I:   ( INCENDIO DE VIVIENDA CON PASO PREVISIBLE DEL TRAYECTO, ANGOSTO Y BAJA ALTURA,  MENOS DE 2 PLANTAS).
· SALIDA TIPO II: ( INCENDIO DE VIVIENDA CON CALLES DE FACIL  ACCESO PARA VEHICULOS PESADOS INCLUIDO LA AEA, Y EDIFICIOS
                              DE MÁS DE DOS PLANTAS).         
· SALIDA TIPOIII:     ( ACCIDENTE DE TRAFICO CON ATRAPADO/S).
· SALIDA TIPO IV:    ( INCENDIO RURAL O FORESTAL).
· SALIDA TIPO V:     ( INCENDIO DE NAVE INDUSTRIAL).
· SALIDA TIPO VI:    ( ESCAPE DE GAS, EN CALLES CON PASO PREVISIBLE DEL TRAYECTO, ANGOSTO Y BAJA ALTURA, MENOS DE 2
                                PLANTAS).
· SALIDA TIPO VII:  ( ESCAPE DE GAS CON CALLES DE FACIL  ACCESO PARA VEHICULOS PESADOS INCLUIDO LA AEA, Y EDIFICIOS 
                               DE  MÁS  DE DOS PLANTAS).         
· SALIDA TIPO VIII: (LIMPIEZA DE CALZADA,SANEADO DE FACHADA,INCENDIO DE VEHICULO, INCENDIO DE CONTENEDOR CON
                                PELIGRO DE VEHICULOS CERCANOS, RESCATE DE ANIMALES).                               
· SALIDA TIPO VIX: ( INTERVENCIONES MENORES, INCENDIO DE CONTENEDOR SIN PELIGRO,  INUNDACIONES MENORES,ETC).
· SALIDA TIPO X:     ( ACCIDENTE CON MERCANCIAS PELIGROSAS).
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