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 (
                  
 
 
    
   
 
CONDUCTOR
SE EQUIPARÁ CON EPI  COMPLETO ( MENOS ELCASCO DURANTE LA CONDUCCIÓN), WALKY
, LINTERNA
  Y MOVIL 2.
COMPROBARÁ  CON TODA LA DOTACIÓN SU EQUIPO  DE  TRANSMISIONES.
DURANTE LA CONDUCCIÓN SE DEBERÁ UTILIZAR LAS SEÑALES DE EMERGENCIA Y PREFERENTEMENTE LAS ACUSTICAS EN EL TONO 2.
ESTACIONARÁ EN EL SITIO  MÁS IDONEO, PERMITIENDO SI ES POSIBLE UNA VIA LIBRE PARA EL PASO DE OTROS VEHICULOS DE EMERGENCIA, ADEMÁS DE LA PROTECCIÓN DE LA
 
DOTACIÓN.
ABRIRÁ Y CONECTARÁ LA  BOMBA .
COMENZARÁ EL MONTAJE DE LA LINEA DE EXTINCIÓN HASTA EL PORTAL Y SUMINISTRARÁ AGUA CUANDO SE LE SOLICITE.
SEÑALIZARÁ LA ZONA DE  TRABAJO.
ESTARÁ ATENTO AL REQUIRIMIENTO DE        MATERIAL POR PARTE DE SUS    COMPAÑEROS
 Y 
A CUALQUIER FACTOR EXTERNO DEL SINIESTRO E INFORMARÁ  AL CABO.
LOCALIZARÁ UN HIDRANTE CERCANO, O EN SU DEFECTO PEDIRÁ ESTA INFORMACIÓN A BASE. CUANDO FALTE 50% DE AGUA  DEBERÁ COMUNICARLO  AL MANDO QUE DARÁ LAS  INSTRUCCIONES DE  REPOSTAJE, SI LO ESTIMA NECESARIO.
REALIZARÁ LAS LABORES DE VENTILACIÓN DEL SINIESTRO CON EL B-1 SI SON NECESARIAS
, EQUIPANDONSE CON UN ERA.
COLABORARÁ EN LA  RECOGIDA DE MATERIAL Y   GARANTIZARÁ QUE TODO  ESTE  GUARDADO EN SU  LUGAR. 
PREFERENTEMENTE  ANOTARÁ EL MATERIAL  USADO ASI COMO  CUALQUIER OTRO DATO DE  INTERÉS.
FINALIZADA LA INTERVENCIÓN INFORMARÁ A BASE DEL REGRESO DE LA DOTACIÓN Y AL LLEGAR A ESTA VERIFICARÁ QUE EL VEHICULO QUEDE TOTALMENTE OPERATIVO PARA UNA NUEVA INTERVENCIÓN.
 PARTICIPANDO ACTIVAMENTE EN LA LIMPIEZA 
Y REPOSICIÓN 
DEL MATERIAL
 USADO
.
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CABO/MANDO
SE EQUIPARÁ
 CON EPI  COMPLETO,
VERDUGO,
 
CUÑA,
 MOVIL 1,
 WALKY  Y LINTERNA.
COMPROBARÁ  CON TODA LA DOTACIÓN SU  EQUIPO  DE  TRANSMISIONES.
PORTARÁ LA CAMARA  TÉRMICA
,
 ERA,
   MAZA Y
 RADIOGRAFIA
 SI ES NECESARIO
.
AMPLIARÁ INFORMACIÓN DURANTE EL TRAYECTO Y AL LLEGAR AL SINIESTRO.
REALIZARÁ UN RECONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SINIESTRO.
ESTABLECERÁ PRIORIDADES Y  EJECUTARÁ EL PLAN DE  ACTU
ACIÓN  INFORMANDO A LA DOTACIÓN DEL MISMO.
PREFERENTEMENTE DURANTE EL ACCESO AL RECINTO SINIESTRADO COLOCARÁ LA/S CUÑA/S Y ES NECESARIO.
REALIZARÁ EL SALVAMENTO  DE VICTIMAS SI ES NECESARIO CON APOYO DEL B-1 Y/O RASTREO DE PERSONAS (VIVIENDA, ESCALERAS).
COLABORARÁ EN LAS 
LABORES DE EXTINCIÓN CON EL B-1 SI 
ES NECESARIO
.
INFORMARÁ AL SARGENTO O  SUPERIOR SI PROCEDE.
VELARÁ POR LA SEGURIDAD Y  EFICACIA DE LAS
 
MANIOBRAS   REALIZADAS.
PREFERENTEMENTE 
REALIZARÁ LA TOMA DE DATOS DE LA
 
I
NTERVENCIÓN PARA EL INFORME.
FINALIZADA LA INTERVENCIÓN INFORMARÁ A BASE DEL REGRESO DE LA DOTACIÓN
.
AL ENTRAR EL VEHICULO EN BASE SUPERVISARÁ ESTA MANIOBRA PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE INCIDENTE,
 
ADEMÁS
 VERIFICARÁ QUE EL VEHICULO QUEDE TOTALMENTE OPERATIVO PARA UNA NUEVA INTERVENCIÓN.
PARTICIPANDO ACTIVAMENTE EN LA LIMPIEZA Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL USADO.
UNA VEZ CONCLUIDAS ESTAS OPERACIONES, ANALIZAREMOS CON LA TOTALIDAD DE LA GUARDIA 
LA INTERVENCIÓN REALIZADA CON EL OBJETIVO DE DETECTAR PUNTOS DEBILES Y MEJORARLOS.
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BOMBERO 1
SE EQUIPARÁ CON EPI  
COMPLETO (MENOS CASCO Y CHAQUETÓN DURANTE LA CONDUCCIÓN)
 ,CUÑA, WALKY  Y LINTERNA.
 
 
COMPROBARÁ  CON TODA LA DOTACIÓN SU  EQUIPO  DE  TRANSMISIONES.
CO
NDU
CIRÁ EL R-1, HASTA EL SINIESTRO, 
DURANTE LA CONDUCCIÓN SE DEBERÁ UTILIZAR LAS SEÑALES DE EMERGENCIA Y PREFERENTEMENTE LAS ACUSTICAS EN EL TONO 1.
ESTACIONARÁ EN EL SITIO  MÁS IDONEO, PERMITIENDO SI ES POSIBLE UNA VIA LIBRE PARA EL PASO DE OTROS VEHICULOS DE EMERGENCIA, ADEMÁS DE LA PROTECCIÓN DE LA  DOTACIÓN.
UNA VEZ EN LA ZONA DEL SINIESTRO SE  EQUIPARÁ CON ERA, VERDUGO  Y ARNÉS.
 
SI HAY RESCATE SE LLEVARÁ   LA MASCARA PULPERA,  EXTINTOR  DE ABC  Y  COLABORARÁ CON EL MANDO  EN ESTAS  LABORES
.
POSTERIORMENTE SE  INCORPORARÁ A LAS LABORES DE EXTINCIÓN.
SI NO HAY RESCATE PORTARÁ  EL EXTINTOR DE ABC SI ES UN CONATO  O LA  LANZA Y UN  CARRETÍN HASTA  EL INCENDIO, SI ES NECESARIO SOFOCARLO CON AGUA.
CONECTARÁ DESDE EL PORTAL AL INCENDIO LA LINEA
 DE AGUA
, 
 PEDIRÁ Y  CARGARÁ LA LINEA 
LA MISMA
  Y ESPERARÁ LA  ORDEN DEL  MANDO PARA SOFOCAR.
UNA VEZ EXTINGUIDO  EL INCENDIO  COOPERARÁ CON LA  RECOGIDA DEL MATERIAL.
SI ES NECESARIA LA VENTILACIÓN REALIZARÁ ESTA CON LA AYUDA DEL CONDUCTOR.
FINALIZADA LA INTERVENCIÓN INFORMARÁ A BASE DEL REGRESO DE LA DOTACIÓN Y AL LLEGAR A ESTA VERIFICARÁ QUE EL VEHICULO QUEDE TOTALMENTE OPERATIVO PARA UNA NUEVA INTERVENCIÓN. PARTICIPANDO ACTIVAMENTE EN LA LIMPIEZA Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL USADO.
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