                                                 
                                                     4 BOMBEROS EN SALIDA, 1 EN TRANSMISIONES.                                                  1                           
                                                                                        SALIDA TIPO I:                                                            
  ( INCENDIO DE VIVIENDA CON PASO PREVISIBLE DEL TRAYECTO, ANGOSTO Y BAJA ALTURA, MENOS DE 2 PLANTAS).
                                                                                                 
 (
             
     
 
CABO/MANDO
SE EQUIPARÁ CON EPI COMPLETO, VERDUGO, ERA,   WALKY, MOVIL, CUÑA, LINTERNA Y 
 
ARNÉS.
COMPROBARÁ  CON TODA LA DOTACIÓN SU EQUIPO  DE  TRANSMISIONES.
PORTARÁ LA CAMARA  TÉRMICA EN CASO
 
NECESARIO,   MAZA Y
 RADIOGRAFIA
.
AMPLIARÁ INFORMACIÓN DURANTE EL TRAYECTO SI ES NECESARIO Y AL LLEGAR AL 
S
INIESTRO.
REALIZARÁ UN RECONOCIMIENTO Y
 
EVALUACIÓN DEL SINIESTRO.
ESTABLECERÁ PRIORIDADES Y  EJECUTARÁ EL PLAN DE  ACTUACIÓN  INFORMANDO A LA DOTACIÓN.
REALIZARÁ EL SALVAMENTO  DE VICTIMAS SI
 
ES NECESARIO CON APOYO DEL B-1 Y/O RASTREO DE PERSONAS (VIVIENDA, ESCALERAS).
INFORMARÁ AL SARGENTO O  SUPERIOR SI PROCEDE.
VELARÁ POR LA SEGURIDAD Y  EFICACIA DE LAS
 
MANIOBRAS   REALIZADAS.
REALIZARÁ LA TOMA DE DATOS DE LA
 
INTERVENCIÓN PARA EL INFORME.
AL ENTRAR EL VEHICULO EN BASE SUPERVISARÁ ESTAS LABORES PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE INCIDENTE.
) (
                      
 
CONDUCTOR
SE EQUIPARÁ CON EPI  COMPLETO
 ( MENOS 
ELCASCO DURANTE LA CONDUCCIÓN), WALKY
, LINTERNA
  Y
 
MOVIL 2.
COMPROBARÁ  CON TODA LA DOTACIÓN SU EQUIPO  DE  TRANSMISIONES.
ESTACIONARÁ EN EL SITIO  MÁS IDONEO, PERMITIENDO SI ES POSIBLE UNA VIA LIBRE PARA EL PASO DE OTROS VEHICULOS DE EMERGENCIA, ADEMÁS DE LA PROTECCIÓN DE LA
 
DOTACIÓN.
ABRIRÁ Y CONECTARÁ LA  BOMBA Y SUMINISTRARÁ AGUA CUANDO SE LE SOLICITE.
SEÑALIZARÁ LA ZONA DE  TRABAJO.
ESTARÁ  ATENTO A CUALQUIER FACTOR EXTERNO DEL SINIESTRO E INFORMARÁ  AL CABO.
LOCALIZARÁ UN HIDRANTE CERCANO, O EN SU DEFECTO PEDIRÁ ESTA INFORMACIÓN A BASE. CUANDO FALTE 50% DE AGUA  DEBERÁ COMUNICARLO  AL MANDO QUE DARÁ LAS  INSTRUCCIONES DE  REPOSTAJE, SI LO ESTIMA NECESARIO.
COLABORARÁ EN LA  RECOGIDA DE MATERIAL Y   GARANTIZARÁ QUE TODO  ESTE  GUARDADO EN SU  LUGAR. 
PREFERENTEMENTE  ANOTARÁ EL MATERIAL  USADO ASI COMO  CUALQUIER OTRO DATO DE  INTERÉS.
FINALIZADA LA INTERVENCIÓN INFORMARÁ A BASE DEL REGRESO DE LA DOTACIÓN Y AL LLEGAR A ESTA VERIFICARÁ QUE EL VEHICULO QUEDE TOTALMENTE OPERATIVO PARA UNA NUEVA INTERVENCIÓN.
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 (
         
                 
BOMBERO 2
    
                                                            
  
                 
SE EQUIPARA CON EPI  COMPLETO ( MENOS EL  CASCO DURANTE LA CONDUCCIÓN),CUÑA, WALKY  Y LINTERNA.
COMPROBARÁ  CON TODA LA DOTACIÓN SU  EQUIPO  DE  TRANSMISIONES.
CONDUCIRÁ EL R-1, HASTA EL SINIESTRO.
ESTACIONARÁ EN EL SITIO  MÁS IDONEO, PERMITIENDO SI ES POSIBLE UNA VIA LIBRE PARA EL PASO DE OTROS VEHICULOS DE EMERGENCIA, ADEMÁS DE LA PROTECCIÓN DE LA  DOTACIÓN.
UNA VEZ EN LA ZONA DEL SINIESTRO SE  EQUIPARÁ CON ERA, VERDUGO  Y ARNÉS.
SI EL CABO Y EL B-1, ESTAN REALIZANDO LABORES DE RESCATE, COMENZARÁ EL MONTAJE DE LA LINEA DE EXTINCIÓN SI PROCEDE CON AYUDA DEL 
CONDUCTOR 
 Y COMENZARÁ LA EXTINCIÓN SI EL CABO LO ORDENA.
SI EL CABO Y EL  B-1  ESTAN EN LAS LABORES DE EXTINCIÓN, SE INCORPORARÁ CON ELLOS PARA EN CASO NECESARIO  SERVIR DE
 
RELEVO EN LAS  LABORES DE  EXTINCIÓN.
ESTARÁ ATENTO AL REQUIRIMIENTO DE
        
MATERIAL POR PARTE DE SUS
 
       
COMPAÑEROS.
REALIZARÁ LAS LABORES DE VENTILACIÓN DEL SINIESTRO CON EL 
CONDUCTOR
 SI SON NECESARIAS.
UNA VEZ FINALIZADO EL SINIESTRO, COLABORARÁ EN LA RECOGIDA DEL MATERIAL..
FINALIZADA LA INTERVENCIÓN INFORMARÁ A BASE DEL REGRESO DE LA DOTACIÓN Y AL LLEGAR A ESTA VERIFICARÁ QUE EL VEHICULO QUEDE TOTALMENTE OPERATIVO PARA UNA NUEVA INTERVENCIÓN.
)

                                                                                       
 (
                       
BOMBERO 1
 
SE EQUIPARÁ CON  WALKY,   EPI COMPLETO,  ERA, LI
N
TERNA, CUÑA,  ARNÉS Y VERDUGO.
COMPROBARÁ  CON TODA LA DOTACIÓN SU
 
EQUIPO  DE  TRANSMISIONES.
SI HAY RESCATE SE LLEVARÁ   LA MASCARA PULPERA,  EXTINTOR  DE ABC  Y  COLABORARÁ CON EL MANDO  EN ESTAS  LABORES.
POSTERIORMENTE SE  INCORPORARÁ A LAS
 L
ABORES DE EXTINCIÓN.
SI NO HAY RESCATE PORTARÁ  EL EXTINTOR DE ABC SI ES UN CONATO  O LA  LANZA Y UN  CARRETÍN HASTA  EL INCENDIO, SI ES
 
NECESARIO SOFOCARLO CON AGUA.
CONECTARÁ, PEDIRÁ Y  CARGARÁ LA LINEA DE AGUA  Y ESPERARÁ LA  ORDEN DEL  MANDO
 
PARA SOFOCAR.
UNA VEZ EXTINGUIDO  EL INCENDIO 
 C
OOPERARÁ CON LA  RECOGIDA DEL MATERIAL.
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