                                   4 BOMBEROS EN SALIDA, 1 EN TRANSMISIONES.                                        5
                                                                                       SALIDA TIPO V:    
                                                             (INCENDIO EN NAVE INDUSTRIAL).
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BOMBERO 1
SE EQUIPARÁ
 CON EPI  COMPLETO ( MENOS EL  CASCO DURANTE LA CONDUCCIÓN),CUÑA, WALKY  Y LINTERNA.
COMPROBARÁ  CON TODA LA DOTACIÓN SU  EQUIPO  DE  TRANSMISIONES.
CONDUCIRÁ 
EL TR-1 
 HASTA EL SINIESTRO.
ESTACIONARÁ EN EL SITIO  MÁS IDONEO, PERMITIENDO SI ES POSIBLE UNA VIA LIBRE PARA EL PASO DE OTROS VEHICULOS DE EMERGENCIA, ADEMÁS DE LA PROTECCIÓN DE LA  DOTACIÓN.
 
UNA VEZ EN LA ZONA DEL SINIESTRO SE  EQUIPARÁ CON ERA, VERDUGO  Y ARNÉS SI PROCEDE.
SI HAY RESCATE 
 INTERIOR 
SE LLEVARÁ   LA MASCARA
 
PULPERA,
  EXTINTOR  DE ABC  Y  COLABORARÁ
 
CON EL MANDO  EN ESTAS 
 
LABORES.
POSTERIORMENTE SE  INCORPORARÁ A LAS
 
LABORES DE EXTINCIÓN.
SI NO HAY RESCATE 
INTERIOR 
PORTARÁ  EL EXTINTOR DE
 
ABC
 SI ES UN CONATO 
 
O 
LA  LANZA Y UN
  
CARRETÍN HASTA  EL I
NCENDIO, SI ES
 
NECESARIO SOFOCARLO CON AGUA Y 
REALIZARÁ EL MONTAJE DE LA LINEA CON EL 
CONDUCTOR 
 HASTA EL INCENDIO.
CONECTARÁ, PEDIRÁ Y  CARGARÁ LA LINEA DE
  
AGUA  Y ESPERARÁ LA  ORDEN DEL  MANDO
 
PARA SOFOCAR.
UNA VEZ 
EXTINGUIDO
  
EL INCENDIO
 
COOPERARÁ CON LA  RECOGIDA DEL MATERIAL
.
FINALIZADA LA INTERVENCIÓN INFORMARÁ A BASE DEL REGRESO DE LA DOTACIÓN Y AL LLEGAR A ESTA VERIFICARÁ QUE EL VEHICULO QUEDE TOTALMENTE OPERATIVO PARA UNA NUEVA INTERVENCIÓN.
) (
               
        
       
BOMBERO 2
SE EQUIPARÁ
 CON EPI  COMPLETO ( MENOS EL  CASCO DURANTE LA CONDUCCIÓN),CUÑA, WALKY  Y LINTERNA.
COMPROBARÁ  CON TODA LA DOTACIÓN SU  EQUIPO  DE  TRANSMISIONES.
CONDUCIRÁ 
LA AEA
 HASTA EL SINIESTRO.
ESTACIONARÁ EN EL SITIO  MÁS IDONEO, PERMITIENDO SI ES POSIBLE UNA VIA LIBRE PARA EL PASO DE OTROS VEHICULOS DE EMERGENCIA, ADEMÁS DE LA PROTECCIÓN DE LA  DOTACIÓN.
UNA VEZ EN LA ZONA DEL SINIESTRO SE  EQUIPARÁ CON ERA, VERDUGO  Y ARNÉS SI PROCEDE.
SI EL CABO Y EL B-
1
, ESTAN REALIZANDO LABORES DE RESCATE 
IN
TERIOR , COMENZARÁ EL MONTAJE DE LA LINEA DE EXTINCIÓN 
TANTO SI ES PARA LA AEA COMO PARA EL T-2 
SI PROCEDE CON EL 
CONDUCTOR
 
Y COMENZARÁ
 LA EXTINCIÓN SI EL CABO LO ORDENA.
SI HAY UN RESCATE 
EX
TERIOR 
COLABORARÁ CON EL
 C
ABO.
 
SI EL CABO Y EL  B-1  EST
AN EN LAS LABORES DE EXTINCIÓN INTERIOR 
SE INCORPORARÁ CON ELLOS PARA EN CASO NECESARIO  SERVIR DE RELEVO EN LAS  LABORES DE  EXTINCIÓN.
UNA VEZ FINALIZADO EL SINIESTRO, COLABORARÁ EN LA RECOGIDA DEL MATERIAL.
FINALIZADA LA INTERVENCIÓN INFORMARÁ A BASE DEL REGRESO DE LA DOTACIÓN Y AL LLEGAR A ESTA VERIFICARÁ QUE EL VEHICULO QUEDE TOTALMENTE OPERATIVO PARA UNA NUEVA INTERVENCIÓN.
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SE EQUIPARÁ CON EPI  COMPLETO ( MENOS EL CASCO DURANTE LA CONDUCCIÓN), WALKY
, LINTERNA
  Y
 
MOVIL 2.
COMPROBARÁ  CON TODA LA DOTACIÓN SU EQUIPO  DE  TRANSMISIONES.
ESTACIONARÁ EN EL SITIO  MÁS IDONEO, PERMITIENDO SI ES POSIBLE UNA VIA LIBRE PARA EL PASO DE OTROS VEHICULOS DE EMERGENCIA, ADEMÁS DE LA PROTECCIÓN DE LA
 
DOTACIÓN.
CONECTARÁ  Y ABRIRÁ  LA  BOMBA Y SUMINIST
RARÁ AGUA CUANDO SE LE SOLICITE,
 
SEÑALIZARÁ LA ZONA DE  TRABAJO.
SI ES NECESARIO APOYARÁ A LA AEA EN EL MONTAJE DE UNA LINEA DE AGUA, PARA UN ATAQUE EXTERIOR.
ESTARÁ  ATENTO A CUALQUIER FACTOR EXTERNO DEL SINIESTRO E INFORMARÁ  AL CABO.
LOCALIZARÁ UN HIDRANTE CERCANO, O EN SU DEFECTO PEDIRÁ ESTA INFORMACIÓN A BASE, CUANDO FALTE 50% DE AGUA  DEBERÁ COMUNICARLO  AL CABO QUE DARÁ LAS  INSTRUCCIONES DE REPOSTAJE, SI LO ESTIMA NECESARIO.
COLABORARÁ EN LA  RECOGIDA DE MATERIAL Y   GARANTIZARÁ QUE EL MISMO ESTE GUARDADO EN SU  LUGAR.
PREFERENTEMENTE ANOTARÁ EL MATERIAL  USADO ASI COMO  CUALQUIER OTRO DATO DE  INTERÉS.
FINALIZADA LA INTERVENCIÓN INFORMARÁ A BASE DEL REGRESO DE LA DOTACIÓN Y AL LLEGAR A ESTA VERIFICARÁ QUE EL VEHICULO QUEDE TOTALMENTE OPERATIVO PARA UNA NUEVA INTERVENCIÓN.
) (
                 
 
  
 
 
CABO
/MANDO
SE EQUIPARÁ CON EPI COMPLETO,
 
VERDUGO,
 
ERA, 
  
WALKY, MOVIL
, CUÑA,
 LINTERNA Y 
 
ARNÉS.
COMPROBARÁ  CON TODA LA DOTACIÓN 
SU
 
EQUIPO  DE  TRANSMISIONES.
 
PORTARÁ LA CAMARA  TÉRMICA EN CASO
 
NECESAR
IO,   MAZA Y  RADIOGRAFIA
.
AM
PLIARÁ INFORMACIÓN DURANTE 
EL
 
TRAYECTO SI ES NECESARIO Y AL LLEGAR AL
 
SINIESTRO.
REALIZARÁ UN RECONOCIMIENTO Y
 
EVALUACIÓN DEL SINIESTRO
.
ESTABLECERÁ PRIORIDADES Y  EJECUTARÁ EL
 
PLAN DE
  ACTUACIÓN  INFORMANDO A LA
 DOTACIÓN.
PRESTARÁ ESPECIAL ATENCIÓN AL CONTENIDO MATERIAL DE LA NAVE Y A SU POSIBLE DAÑO ESTRUCTURAL.
REALIZARÁ
 EL SALVAMENTO
  DE VICTIMAS SI
 
ES NECESARIO CON APOYO DEL B-1 Y/O 
 R
ASTREO DE PERSONAS (VIVIENDA,
 
ESCALERAS
)
 
SI ES INTERIOR Y SI ES EXTERIOR ACTUARÁ CON EL B-3 EN LA AEA
.
POSTERIORMENTE TERMINADO EL RESCATE SE UNIRÁ
 AL EQUIPO DE EXTINCIÓN
.
INFORMARÁ AL SARGENTO O  SUPERIOR SI
 
PROCEDE.
VELARÁ POR LA SEGURIDAD Y  EFICACIA DE LAS
 
MANIOBRAS   REALIZADAS.
REALIZARÁ LA TOMA DE DATOS DE LA INTERVENCIÓN PARA EL INFORME.
AL  ENTRAR EL VEHICULO EN BASE SUPERVISARÁ ESTAS LABORES PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE INCIDENTE.
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