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                                                                                      SALIDA TIPO VIII:    
 (LIMPIEZA DE CALZADA, SANEADO DE FACHADA, INCENDIO DE VEHICULO,  INCENDIO DE CONTENEDOR CON PELIGRO  DE VEHICULOS CERCANOS, RESCATE DE ANIMALES).  
 (
                    
  
  
 
CONDUCTOR
 
SE EQUIPARÁ CON EPI  COMPLETO
 ( MENOS 
ELCASCO DURANTE LA CONDUCCIÓN), WALKY
, LINTERNA
  Y
 
MOVIL 2.
COMPROBARÁ  CON TODA LA DOTACIÓN SU EQUIPO  DE  TRANSMISIONES.
ESTACIONARÁ EN EL SITIO  MÁS IDONEO, PERMITIENDO SI ES POSIBLE UNA VIA LIBRE PARA EL PASO DE OTROS VEHICULOS DE EMERGENCIA, ADEMÁS DE LA PROTECCIÓN DE LA
 
DOTACIÓN.
ABRIRÁ Y CONECTARÁ LA  BOMBA Y SUMINISTRARÁ AGUA CUANDO SE LE SOLICITE.
SEÑALIZARÁ LA ZONA DE  TRABAJO.
-ESTARÁ  ATENTO A CUALQUIER FACTOR EXTERNO DEL SINIESTRO E INFORMARÁ  AL
 
CABO.
LOCALIZARÁ UN HIDRANTE CERCANO, O EN SU DEFECTO PEDIRÁ ESTA INFORMACIÓN A BASE. CUANDO FALTE 50% DE AGUA  DEBERÁ COMUNICARLO  AL MANDO QUE DARÁ LAS  INSTRUCCIONES DE  REPOSTAJE, SI LO ESTIMA NECESARIO.
SI ES UN SANEADO DE FACHADA PERMANECERÁ CONTROLANDO LA ZONA DE SEGURIDAD PARA EL PASO DE VIANDANTES.
SI ES UNA LIMPIEZA DE CALZADA COLABORARÁ CON EL B-1.
COLABORARÁ EN LA  RECOGIDA DE MATERIAL
 
Y   GARANTIZARÁ QUE TODO  EST
E 
 
G
UARDADO EN SU  LUGAR.
 
PREFERENTEMENTE  ANOTARÁ EL MATERIAL  USADO ASI COMO  CUALQUIER OTRO DATO DE  INTERÉS.
FINALIZADA LA INTERVENCIÓN INFORMARÁ A BASE DEL REGRESO DE LA DOTACIÓN Y AL LLEGAR A ESTA VERIFICARÁ QUE EL VEHICULO QUEDE TOTALMENTE OPERATIVO PARA UNA NUEVA INTERVENCIÓN.
  
)NOTA:  T-1 PARA EL CASCO URBANO, CAMBIAMOS EL T-1 POR EL  T-2  PARA EL EXTRARRADIO, CAMBIAMOS EL T-1 POR LA  AEA SI ES PARA UN SANEADO DE FACHADA.                                                                         
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BOMBERO 1
SE EQUIPARÁ CO
N  WALKY,   EPI COMPLETO,  ERA Y 
LI
NTERNA ,
 
SI ES UN SANEADO DE FACHADA
 O RESCATE DE ANIMALES EN ALTURA SE EQUIPARÁ CON ARNÉS
..
COMPROBARÁ  CON TODA LA DOTACIÓN SU
 
EQUIPO  DE  TRANSMISIONES.
CONECTARÁ, PEDIRÁ Y  CARGARÁ LA LINEA DE AGUA CON AYUDA DEL CONDUCTOR  Y ESPERARÁ LA  ORDEN DEL  MANDO PARA SOFOCAR.
UNA VEZ EXTINGUIDO  EL INCENDIO  COOPERARÁ CON LA  RECOGIDA DEL MATERIAL.
SI ES UN SANEADO DE 
FACHADA, BALIZARÁ
 LA ZONA Y 
REAL
IZARÁ 
 ESTE CON EL MANDO DESDE LA AEA.
SI ES LIMPIEZA DE CALZADA, REALIZARÁ ESTA CON LA COLABORACIÓN DEL CONDUCTOR.
AL  ENTRAR EL VEHICULO EN BASE SUPERVISARÁ ESTAS LABORES PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE INCIDENTE.
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CABO
/MANDO
SE EQUIPARÁ CON EPI  COMPLETO
 ( MENOS 
ELCASCO DURANTE LA CONDUCCIÓN), WALKY
, LINTERNA
  Y
 MOVIL.
COMPROBARÁ  CON TODA LA DOTACIÓN SU EQUIPO  DE  TRANSMISIONES.
AMPLIARÁ INFORMACIÓN DURANTE EL TRAYECTO SI ES NECESARIO Y AL LLEGAR AL SINIESTRO.
REALIZARÁ UN RECONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SINIESTRO.
ESTABLECERÁ PRIORIDADES Y  EJECUTARÁ EL PLAN DE  ACTUACIÓN  INFORMANDO A LA DOTACIÓN.
SI ES UN SANEADO DE 
FACHADA  O RESCATE DE ANIMALES EN ALTURA LO REALIZARÁ CON EL B-1 Y SE EQUIPARÁ CON ARNÉS.
SI ES UNA LIMPIEZA DE CALZADA, ESTARÁ ATENTO AL TRAFICO RODADO, PARA EVITAR ALGÚN TIPO DE ACCIDENTE.
INFORMARÁ AL SARGENTO O  SUPERIOR SI PROCEDE.
VELARÁ POR LA SEGURIDAD Y  EFICACIA DE LAS
 
MANIOBRAS   REALIZADAS.
REALIZARÁ LA TOMA DE DATOS DE LA INTERVENCIÓN PARA EL INFORME.
FINALIZADA LA INTERVENCIÓN INFORMARÁ A BASE DEL REGRESO DE LA DOTACIÓN Y AL LLEGAR A ESTA VERIFICARÁ QUE EL VEHICULO QUEDE TOTALMENTE OPERATIVO PARA UNA NUEVA INTERVENCIÓN
.
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2
      
Y  BOMBERO 3
                
                   
     
     
   
  
  
  
                                  
       
PERMANECERÁN EN LA BASE, ANTE LA POSIBLE SALIDA DE OTRO INCENDIO.
SI FUERA NECESARIO APOYAR
ÁN
 LAS LABORES DE 
COLABORACIÓN DEL SINIESTRO.
ADEMÁS PODRÁN RELEVAR AL B-1  O/Y CONDUCTOR SI EL MANDO LO ESTIMA OPORTUNO.
PODRÁN REPOSTAR DE AGUA AL  VEHICULO INTERVINIENTE.
COMPROBARÁ  CON LA DOTACIÓN SU EQUIPO  DE  TRANSMISIONES DURANTE EL TRAYECTO Y UNA VEZ EN EL LUGAR AFECTADO SE PONDRÁ EN CONTACTO CON EL MANDO PARA QUE DETERMINE LAS LABORES A REALIZAR.
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